**多轴冲击试验机**

德国COESFELD多轴冲击试验机主要用于塑料、金属板材和复合材料的冲击性能测试。

符合ASTM D3763、ISO6603、ISO7765-2和GMW 14867、GMW 100083和 FIAT 50424等测试标准。

**技术参数：**

* 机架和底座最大可吸收冲击力：120KN；
* 落锤冲击能量：3.2J---3872J可调；
* 落锤冲击速度：0.8m/s---7m/s可调；
* 落锤重量：10Kg---40Kg可调；
* 带高低温箱，温度范围：-50°C ~ +150°C；
* 低温可选配自动进样装置。