**ECO VST –无油维卡试验机，带自动进样**

在标准的ECO VST全自动测试仪基础上，配备样品供给装置可实现24小时/7天连续不间断维卡测量的全自动化。包括机器人系统在内，该仪器并没有比普通的非自动型油浴式的测试仪大多少。

型 号：40-287-002

符合标准：ISO 306 等维卡标准

工 作 站：3, 4 及 6个测试工作站可选

热 电 偶：每个工作站对应1个热电偶

温度范围：室温-- 300°C（准确度±0.1℃）

自动放样装置：120个

升温速度：120℃/小时，50℃/小时或根据要求任意设定。电脑均匀线性控制

降温速率：200℃到30℃大约10分钟

位移精度：0.001mm,

准确度为：±0.01mm

自带温度及位移校准软件